**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu a súhlasíme s podmienkami uvedenými v nej.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky: „Dvojkrídlové bezpečnostné dvere“** |

**Druh zákazky:** Tovary

**CPV:**  44421500-2 Pancierové alebo spevnené dvere

44221220-3 Protipožiarne dvere

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky,

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

**Technické požiadavky na predmet zákazky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | | **Ponúknutý parameter** |
| 1. **Bezpečnostné dvere** | | |
| Typ dverí: bezpečnostné, protipožiarne, dvojkrídlové | | ÁNO / NIE |
| Záruka na bezpečnostný mechanizmus: min. 3 roky | | Vypísať hodnotu! |
| Bezpečnostná trieda podľa EN 1627: min. 2, t.j. základná úroveň ochrany | | Vypísať hodnotu! |
| Počet istiacich bodov: min. 8 | | Vypísať hodnotu! |
| Požiarna odolnosť podľa EN 16034: min. E30 | | Vypísať hodnotu! |
| Zvuková izolácia: max. 45 dB | | Vypísať hodnotu! |
| Šírka: 145 cm | | Vypísať hodnotu! |
| Výška: 197 cm | | Vypísať hodnotu! |
| Hladký design dverí v povrchovej úprave Lamino v bielej farbe | | ÁNO / NIE |
| Montáž dvojkrídlových dverí do novej zárubne | | ÁNO / NIE |
| 1. **Bezpečnostná zárubňa a jej príslušenstvo** | | |
| Bezpečnostná zárubňa, štandardizovanej hĺbky 13cm až 17cm | | Vypísať hodnotu! |
| Povrchová úprava zárubne: práškovo lakovaná vypaľovaná | | ÁNO / NIE |
| Silikónové tesnenie lepené | | ÁNO / NIE |
| Kovový prah | | ÁNO / NIE |
| Vysekanie pôvodnej zaliatej kovovej zárubne a príprava stavebného otvoru | | ÁNO / NIE |
| Osadenie a zaliatie zárubne hĺbky 13cm až 17cm do pripraveného stavebného otvoru | | ÁNO / NIE |
| Murárske vysprávky okolo novej zárubne | | ÁNO / NIE |
| 1. **Príslušenstvo** | | |
| Bezpečnostné kovanie, Oblé, Chróm Nerez lesklý, Kľučka - Guľa | | ÁNO / NIE |
| Bezpečnostná vložka, 5 kľúčov | | ÁNO / NIE |
| Elektrootvárač / Elektrozámok štandardný vrátane úprav zárubne | | ÁNO / NIE |
| Montáž elektrodoplnkov dverí | | ÁNO / NIE |
| Kľúč naviac | | ÁNO / NIE |
| 1. **Ďalšie požadované úkony** | | |
| Odvoz a likvidácia stavebného odpadu | | ÁNO / NIE |
| Doprava na montáž v mieste sídla Zadávateľa | | ÁNO / NIE |
| **Názov a typové označenie:** |  | |
| **Obchodný názov výrobcu:** |  | |
| **Krajina pôvodu:** |  | |
| **Cena v EUR bez DPH:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena v EUR s DPH:** |  |

V ...................................., dňa ....................

------------------------------------------

Podpis + pečiatka štatutára