**Príloha č. 1 Výzvy: Technické požiadavky na predmet zákazky**

**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky:**  **„Gáza“** na obdobie 12 mesiacov |

**Druh zákazky:** tovary

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný parameter / špecifikácia** | **Ponúkaná špecifikácia** |
| 1. **časť: \*** | |
| **1. Gáza kompresy 5x5** | |
| - balenie min. 100 ks |  |
| - rozmer zloženého kompresu 5 x 5 cm |  |
| **2. Gáza kompresy 7,5 x 7,5** | |
| - balenie min. 100 ks |  |
| - rozmer zloženého kompresu 7,5 x 7,5 cm |  |
| **3. Gáza kompresy 10 x 10** | |
| - balenie min. 100 ks |  |
| - rozmer zloženého kompresu 10 x 10 cm |  |
| **4. Gáza kompresy min. 18 x 8 – max. 20 x 10 cm** | |
| - balenie min. 100 ks |  |
| - rozmer zloženého kompresu min. 18 x 8 – max 20 x 10 cm |  |
| **Položka č. 1-4 Technické vlastnosti:** | |
| - nesterilné |  |
| - počet vrstiev 8 |  |
| - tkanie 17 nití |  |
| - plošná hmotnosť min. 23 ± 2 g/m2 |  |
| - rozmerová tolerancia ± 2 % |  |
| - materiálové zloženie: 100 % bavlna |  |
| - bielosť: ≥ 80 % |  |
| - vzhľad, vlastnosti: kompresy vyrobené zo 100 % bielenej bavlny, gáza zložená do 8 vrstiev so založenými okrajmi (registrovaná v ŠUKL v triede I ako zdravotnícky výrobok), bez farbiva |  |
| **5. GÁZA ZLOŽKY 90 cm/100 m** | |
| - 100 % biela bavlna |  |
| - hydrofilná |  |
| - balené po 100 m v PE fólii |  |
| - registrovaná ŠUKL v triede I ako zdravotnícky výrobok |  |
| 1. **časť \*** | |
| **1. GÁZA V PÁSE S BUNIČITOU VATOU** | |
| - balenie min. 2 ks |  |
| - bielená hydrofilná gáza vyrobená zo 100 % bavlny s hustotou 17/nití cm2 |  |
| - poskladaná v štyroch vrstvách o šírke 7 cm a v návine dĺžky 20 m v nesterilnom balení |  |
| - jadro tvorí buničitá vata, ktorá zvyšuje savosť |  |
| - gáza balená po dvochnávinoch v PE fólii |  |
| - registrovaná ŠUKL v triede I ako zdravotnícky výrobok |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Počet ks** *(na obdobie 12 mesiacov)* | **Balenie** | **Ponúkané balenie** | **Počet balení** | **Jednotková cena za balenie bez DPH**  (zaokrúhlená na 4 desatinné miesta) | **Spolu bez DPH**  (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) | **Spolu s DPH**  (zaokrúhlená na 2 desatinné miesta) |
| **1. časť \*** | | | | | | | |
| **1. Gáza kompresy 5x 5** | **10 000 ks** | min. 100 ks |  |  |  |  |  |
| **2. Gáza kompresy 7,5 x 7,5** | **13 400 ks** | min. 100 ks |  |  |  |  |  |
| **3. Gáza kompresy 10 x 10** | **200 000 ks** | min. 100 ks |  |  |  |  |  |
| **4. Gáza kompresy min. 18 x 8 max. 20 x 10** | **18 000 ks** | min. 100 ks |  |  |  |  |  |
| **5. Gáza zložky 90 cm/100 m** |  | Balené po 100 m v PE fólii |  | **100 balení** |  |  |  |
| **1. časť SPOLU:** | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
| **2. časť \*** | | | | | | | |
| **1. Gáza v páse buničitou vatou** | **1 200 ks** | min. 2 ks |  |  |  |  |  |
| **2. časť SPOLU:** | | | | | |  |  |

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Platnosť ponuky do 31.03.2022

\* V prípade, ak uchádzač nepredkladá ponuku na obidve časti, vyplní cenovú ponuku len na tú časť, na ktorú predkladá ponuku. Časť, na ktorú uchádzač ponuku nepredkladá, nechá tieto polia nevyplnené alebo ich vymaže.